Характеристики:

1. Размеры Ø 2.0 м
2. Вид бассейна – круглогодичный индивидуальный бассейн
3. Тип бассейна – скиммерный
4. Чаша – железобетонная
5. Отделка - лайнер Renolit Touch
6. Подогрев – электронагреватель, теплообменник
7. Дезинфекция - ручная дозировка препаратов

Если нужны фото процесса, то они тоже есть (некоторое видео тоже)